Aufenthalt in Strassburg:
Bei der Kontrolle meiner Steuerbord-Schiffsgetiebe-Welle ist mir aufgefallen, dass eine Schraube keinen Widerstand leistete beim Nachziehen. Die 2. Sicherungsschraube war nicht verdächtig.
Beim Ausbau der "losen" Schraube zeigte sich, dass das Gewinde im Flansch ausgerissen war, und sich auf der Schraube aufgewickelt hatte. Nach dem Entfernen der fraglichen Schraube wollte ich den Flansch von der Schraubenwelle lösen. Nach bewährter Methode mit grossen Nüssen als Distanzhalter und vier Schrauben als Abzug, weigerte sich der Flansch von der Welle zu gleiten....
Des Rätsels Lösung erkannte ich, als ich die 2. Schraube entfernte, und feststellte, dass am unteren Ende ca. 1 cm Gewinde fehlte.... Damit war klar, dass mit der Bohrmaschine der Rest ausgebohrt werden muss.  Erfolg, der Flansch liess sich nun ohne Morx von der Schraubenwelle abziehen. Von Coejack – STOP;  heisst jetz  "Europe Boat", kaufte ich 3 Schrauben M12 ab, um im Flansch mit den neuen Schrauben das neu geschnittene Gewinde M12 als Sicherung (Vor- Rückwärts) gewährleisten wird.  Ursache des Problemfalls ist das Austauschgetriebe, das nach dem Ersatz des originalen Getriebes wegen eines ungewohnten Geräusch von Statten kam.  Das ersetzte Getriebe ist eine Inlieversion, das Original hat ein Versatz von 4cm nach unten....
Mit den ausgemessenen Abständen der Freiheit der Motosupporte lag alles im grünen Bereich....
Nun habe ich noch die Durchfahrtshöhe für die Französischen Kanäle auf der Heimfahrt zur Kontrolle vorbereitet. Mast legen, Gestänge Bimini von den Schalthebeln am Bug umgelegt, Die Höhe des rot markierten Balls am Bug ist genau 3,5m über Wasser. Somit kann ich unter der Brücke „Danube“ die exakte Höhe meiner Aufbauten bestimmen, so dass mit füllen aller Tänke, Umlagern meiner Werkstatt in den Bug, Ballastwassertank (nur 30 kg) beim Anker verstauen…. (Der Weinkeller ist schon im Vorschiff..) Das Abschrauben des Steuerrades und der Schalt- und Gashebel kann so erspart werden…. Ausser der Schleusier lässt etwas viel Wasser in seinem Bereich aufstauen….Der diesbezügliche Bericht wird zur gegebenen Zeit sicher amüsant werden….